

襄城县优化房地产开发项目规划管理若干措施

（征求意见稿）

为进一步加快推动构建我县房地产市场发展新模式，提升我县建设项目开发品质，激发市场活力，推动住房建设多样性和品质化，持续提升城市居住环境和住宅品质，更好地满足人民群众对美好生活的向往，推动我县“好房子”设计建造，根据河南省《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》精神，按照国家、省、市有关政策，结合我县实际，制定本措施。

一、细化住宅阳台、飘窗等空间面积计算规则

为塑造整洁有序的城市风貌，营造舒适宜居的居住空间，提升住宅使用功能完整性，适应新的住宅设计市场需求，进一步细化住宅阳台、飘窗等空间面积计算规则。

（一）住宅户内面宽、进深均不小于2.4米的起居室（客厅）、餐厅、卧室可设置阳台，厨房（或与其相邻的卫生间）可设置阳台。

（二）在符合结构安全和使用安全的前提下，阳台进深不应大于2.4米，超过2.4米部分按照水平投影面积计入容积率。阳台水平投影面积之和不应超过住宅套型建筑面积的20%。阳台进深包含与其相连的花池、设备平台等，其中花池、设备平台进深不大于0.8米，花池高度不得低于0.5米。
（三）卧室、书房、卫生间在满足房间使用功能的前提下可以设置飘（凸）窗；飘（凸）窗宽度可与房间等宽，出挑宽度不超过0.8米的飘（凸）窗不计入容积率。

（四）为满足集中式中央空调等配套需求，每户住宅可设置一处水平投影面积不大于4平方米的空调外机设备平台，不计入容积率，超出上述部分面积，按其水平投影面积计算容积率；分设设备平台的，每个水平投影面积不得超过1.5平方米，设备平台累计水平投影面积不超过5平方米，不计入容积率，超出上述部分面积，按其水平投影面积计算容积率。设备平台应结合外立面统一设计。

（五）住宅允许在起居室（客厅）设置一处挑空空间，挑空部分的高度不大于两层层高，其面积不超过住宅套型建筑面积的20%，按其单层水平投影计算容积率。

（六）鼓励住宅户型个性化、多样化设计，在符合工程建设强制性标准的前提下，可设计套内无隔断或局部无隔断的住宅产品。

二、支持立体生态住宅设计

为推进改善性住房建设，提升人居环境质量，鼓励建设立体生态住宅，打造空中居家庭院，实现绿化“上楼”。

（七）建筑高度不超过54米、住宅套型面积大于130平方米的住宅可设置一处户属空中花园，户属空中花园应符合以下要求：

1.高度不少于两个自然层高且不小于5.6米。

2.在符合结构安全和使用安全的前提下，悬挑进深不小于2.4米且不大于4米。

3.相邻上下层空中花园在水平投影范围内不应重叠。

4.连续开敞面长度不少于空中花园周长的1/2，花园开敞面不得设置围护墙体、不得封闭，仅可设置通透式栏杆（板）。

5.绿化种植面积不小于花园水平投影面积的30%，绿化覆土深度应不低于0.5米。

6.每户住宅空中花园、阳台水平投影面积之和不应超过该户住宅套型建筑面积的30%。

同时满足以上第1—6条要求的户属空中花园，不计入建筑密度和容积率，产权面积按照《房产测量规范》规定执行。

（八）日照分析时应将户属空中花园一并建模，考虑其对自身及对周边建筑的日照影响。

（九）综合考虑城市风貌特色、气候特征、建筑使用安全、噪声污染等因素，原则上城市重要区域、临城市主要道路等范围内沿街住宅，暂不建议设计此类住宅。

三、丰富室外庭院空间

（十）在满足规划技术指标和消防安全的前提下，住宅底层每户可设置1处室外专有庭院（含下沉庭院）。专有庭院不计入建筑密度、绿地率；可设置起到景观、遮挡作用的通透性围墙，材质和颜色与小区整体建筑风格和景观协调统一，围墙高度不大于1.8米，并在建设工程设计方案中应明确其界线、用地面积及立面效果，由建设单位统一实施建设。

建设单位在进行房屋预售时，应告知业主不得在庭院内进行私搭乱建，不得在庭院内停放机动车辆，须将庭院的使用权属明确告知全体业主，相关事项应在房屋销售合同和物业管理合同条款中予以明确。

四、优化建筑工程容积率计算规则

为适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，在核定建筑工程容积率时，下列情形不计入容积率：

（十二）为满足安全、环保、无障碍标准等要求，既有建筑增设必要的消防楼梯、电梯、公共走廊、无障碍设施、外围保温等附属设施，不计入容积率。

（十三）在地面建设并实际投入使用的立体停车设施（停车楼），符合梁底净层高不超过2.4米且无围护结构的，不计入建筑密度，不计入容积率。

（十四）建筑外墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙，不计入容积率。

（十五）用于小区通行管理、信息传达、安全保卫功能的出入口门卫室，其建筑面积不大于10平方米的，不计入容积率。

（十六）无围护结构的非机动车停车棚、非机动车坡道和机动车坡道的轻质结构车库出入口顶棚、地下车库疏散楼梯出入口顶棚，以及凸出建筑主体或独立设置的风井、烟道、采光井等设施不计入建筑密度，不计入容积率。

（十七）高度不小于3.4米的住宅底层架空层，以及该层电梯、楼梯、门厅、设备管井、设备设施用房等必要使用空间不计入容积率。架空层应满足以下条件：以柱、剪力墙落地，视线通透，空间开敞；无特定功能，只作为公共休闲、绿化等公共开敞空间使用。

（十八）建筑物屋顶的楼梯间、电梯机房、消防水箱间、风机房、管道井等设备设施用房，建筑面积累计不大于屋顶面积25％时，不计入容积率。

（十九）住宅小区配建的开闭所、变电室、公厕、垃圾分拣房、垃圾中转站等市政配套设施的建筑面积不计入容积率。

（二十）新建住宅项目按要求配建且无偿移交政府的养老服务设施用房、社区服务用房等公共服务配套设施，其建筑面积不计入容积率。

五、坡屋顶建筑空间建筑面积计算原则

（二十一）对于形成建筑空间的坡屋顶，斜面结构板顶高度在2.2米及以上的，计算全面积；斜面结构板顶高度在2.2米以下的，不计算建筑面积。

六、鼓励相邻地块间空间共享

（二十二）在满足安全、消防、日照、建筑间距等要求前提下，征得相关利害人同意并经主管部门审核后，可采取以下措施：

1.相邻地块间不设围墙且共用消防通道的，相邻建筑间可不退用地红线，只控制建筑间距。

2.相邻地块地下空间相连的，可整体设计或通过通道连接、坡道共享，减少同一路段地块开口数量。

3.相邻地块共享配电室、换热站、水泵房、消防水池等市政配套设施的，共享的配套设施可不退用地红线。

七、明确建设工程设计方案审查要求
（二十三）不计入容积率的部分按照国家有关标准规范计算建筑面积，应当在建设工程设计方案图纸中标注明确，并在技术经济指标中分别载明建筑面积、计容建筑面积、不计容建筑面积等。

（二十四）未尽事宜按照《民用建筑通用规范》（GB55031）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353）执行。

（二十五）本措施中部分术语解释如下：

计容容积率建筑面积：指建设用地内需计入容积率指标的建筑面积，不等同于建筑面积与房产测量面积。

半开敞空间：有永久性顶盖，且至少有一边没有围护结构（护栏、板除外）的开敞平台，如建筑的阳台、入户花园、空中花园、活动平台等。

本措施所指住宅套型建筑面积：根据《住宅设计规范》（GB50096），套型建筑面积=套内使用面积+套内墙体面积+半开敞空间面积（空中花园、开敞阳台按其投影面积的1/2计算）+公摊面积。

八、其他事项

（二十六）襄城县中心城区开发边界范围内的新建项目适用于本措施。

（二十七）建设工程设计方案已通过规委会审定但尚未核发建设工程规划许可证的项目，可根据项目需求，按照本措施和本县关于规划审批调整的相关规定，申请建设工程设计方案调整。

（二十八）项目已取得建设工程规划许可证但未开工建设的项目，可根据项目需求，按照本措施和本县关于规划审批调整的相关规定，申请建设工程设计方案调整。其调整方案原则上不得改变已审定的总平面布局，在满足消防安全及日照标准的基础上，不得增加建筑楼栋数。如涉及新0建住宅项目地块内已销售房产业主利益的，应当征得全体已销售房产业主书面同意。

（二十九）本措施有效期1年，自印发之日起实施。本措施与之前规定不一致的，按本措施执行。

（三十）本措施相关条文解释由襄城县自然资源局负责。



